****

**FC-I630N健康码查验机**

**目录**

**[第1章 产品概述 2](#_Toc2204)**

[1.1 产品简介 2](#_Toc8513)

[1.2 技术参数 2](#_Toc9590)

**[第2章 外观介绍 3](#_Toc27354)**

[2.1 外观示意图 3](#_Toc12117)

**[第3章 用户使用操作说明 4](#_Toc17375)**

[3.1 主界面 4](#_Toc16514)

[3.2 健康码查询APP 4](#_Toc15173)

[3.2.1 身份证识读 5](#_Toc23205)

[3.2.2 健康码扫描 5](#_Toc26745)

[3.2.3 人工输入 6](#_Toc27223)

[3.2.4 设置 6](#_Toc21791)

[3.2.5 查看日志 7](#_Toc11343)

**[第4章 本机尺寸图 8](#_Toc26134)**

# 第1章 产品概述

健康码查验机是一款Safedroid OS (基于Android 7.1)的手持数据终端,主要适用于商场、酒店、单位、地铁、车站和医院等应用场景。

## 产品简介

* 专业级扫描引擎，数据采集精准。
* 高速四核处理器1.4GHz CPU。
* 双频WIFI及4G全网通，双卡双待。
* 运行速度快，操作流畅，数据传输更稳定。
* 大容量可充电锂离子电池，续航长达10-12小时。
* 工业级三防。
* 支持多种APP。

## 技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | Safedroid OS (基于Android 7.1) | 处理器 | 四核1.4GHz |
| 显示屏 | 5.0英寸彩色显示屏，分辨率720X 1280 | 触摸屏 | 超灵敏电容屏，支持多点触控、手套触摸 |
| 摄像功能 | 主摄像头: 1300万像素,支持闪光灯、自动对焦、录像  前置摄像头: 800万像素，定焦 | 条码扫描 | 2D条码阅读器可选;可读取所有国际通用一维条码和二维条码;可读取屏幕条码和彩色条码;支持摄像头扫描+绿点定位 |
| 内存 | 2GB RAM 16GB ROM | RTC电池 | 支持 |
| 主电池 | 不可拆卸式可充电锂电池4000 mAh,工作时间10-12小时(视具体环境而定) | 充电时间 | 不超过4小时 |
| 无线局域网 | Wi-Fi/蓝牙  支持Wi-Fi和蓝牙共存 | 无线广域网 | 移动4G/联通4G/电信4G/联通3G/电信3G/移动3G 移动2G/联通2G/电信2G |
| RFID | 支持NFC | 定位 | 高精度GPS，支持A-GPS、北斗和GLONASS |
| 外形尺寸 | 156 x 77 x 18mm | 重量 | 210g (含电池) |

# 第2章 外观介绍

## 2.1 外观示意图



**图2-1 外观图示意图**

1. 听筒
2. 指示灯（上：系统/充电指示灯；下：扫描指示灯）
3. 前置摄像头
4. 触摸液晶屏
5. 触摸按键
6. Tpye-c充电口
7. SIM卡/TF卡卡槽
8. 扫码键
9. 电源键
10. 健康码扫描头
11. 耳机插口
12. 音量键
13. 自定义键
14. 后置摄像头
15. 闪光灯
16. RF非接触感应区
17. 扬声器

# 第3章 用户使用操作说明

## 3.1 主界面

使用顶针将右侧卡托弹出，放入SIM卡。按住电源键开机，点击左下角红色箭头处的设置图标，进入本机设置界面。如下图3-1：

进入设置界面，点击菜单下的‘**网络和互联网**’，查看本机网络连接状态，确保本机已联网。如下图3-2、图3-3：

若本机息屏，可轻按本机右边的电源键解锁，唤醒息屏状态。

**  **

**图3-1 主界面 图3-2设置界面 图3-3 网络和互联网界面**

## 3.2 健康码查询APP

点击主界面的健康码查询APP，显示如下图：

****

**图3-4 健康码查询界面**

### 3.2.1 身份证识读

将身份证贴合背面RF非接触感应区，即可识读到此人员的健康码状态信息。

### 3.2.2 健康码扫描

将本机的健康码扫描头对准扫描穗康码/粤康码，点击菜单下‘**健康码**’，可扫描识别后会出现以下界面，并播报健康码的状态。（例：如果是绿码，会有语音提示“绿码请通行”）。也可使用本机左右两侧橙色的快捷键，按住并对准扫描穗康码/粤康码扫描。



**图3-5 健康码界面**

### 3.2.3 人工输入

点击‘**人工输入**’，输入姓名、身份证号码，查询对应姓名人员的健康码状态信息。



**图3-6 人工输入界面**

### 3.2.4 设置

点击主界面的健康码查询APP，点击右上角设置，进入设置界面，可修改服务器地址，查看日志和下载日志等，如下图：



**图3-7 设置界面**

### 3.2.5 查看日志

在设置界面点击‘**查看日志**’可查看本机的健康码查验记录。



**图3-8 查看日志界面**

# 本机尺寸图

